Zadanie 1

Dostawa sprzętu do platformy cyfrowej

Dostawa akcesoriów i kontraktów serwisowych dla systemów Zamawiającego.

Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostawy wg. poniższej tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Typ |
|  | Dostawa sprzętu do istniejących przełączników i systemu zarządzania. |
|  | Kable miedziane TWINAX 10G. |
|  | Przedłużenie kontraktu serwisowego Cisco. |
|  | Dostawa sprzętu do istniejących serwerów. |

***WARUNKI OGÓLNE***

1. Całość dostarczanego oprogramowania oraz sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów i przeznaczony dla tego projektu.
2. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.
3. W ofercie należy umieścić szczegółowe konfiguracje oferowanego oprogramowania (identyfikatory katalogowe, opisy itp.), pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację.
4. Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą być dostępne w dniu składania oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienie o wskazanie w publicznie dostępnej dokumentacji producenta (strona WWW z dokumentem opisującym dane urządzenie) potwierdzenia spełnienia wymogów; nie spełnienie tego warunku w ciągu 3 dni roboczych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
   1. **Dostawa sprzętu do istniejących przełączników i systemu zarządzania.**

Do posiadanych przez Zamawiającego przełączników Catalyst 3750X, Catalyst 3850 oraz istniejącego systemu zarządzania Cisco Prime Wykonawca dostarczy i zainstaluje następujące elementy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Symbol** | **Opis** | **Ilość** |
| 1 | L-MGMT3X-TKN-K9= | Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS & APIC-EM Lic, 1 Token | 15 |
| 2 | CON-ECMU-LMMT3XKT | SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT PI 3 x LF, AS  APIC-EM | 15 |
| 3 | C3850-NM-4-1G= | Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module | 3 |
| 4 | PWR-C1-350WAC= | 350W AC Config 1 Power Supply | 8 |
| 5 | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | 8 |
| 6 | C3KX-PWR-715WAC-RF | Catalyst 3K-X 715W AC Power Supply REMANUFACTURED | 1 |

* 1. **Kable miedziane TWINAX 10G.**

Wykonawca dostarczy kable miedziane 10G z zakończeniami SFP+

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj akcesoria** | **Ilość** | **Długość** |
| 1 | Kabel miedziany SFP+ 10G | 4 sztuki | 3 m |

* 1. **Przedłużenie kontraktu serwisowego Cisco.**

Wykonawca dostarczy pakiet serwisowy do posiadanych przez ZOSM 2 przełączników Catalyst C6506E, zapewniającą mu pobieranie przez 3 lata najnowszych uaktualnień oprogramowania systemowego oraz samodzielne zgłaszanie do producenta problemów z urządzeniem.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Symbol** | **Opis** | **Ilość szt.** | **Kontrakt serwisowy ilość miesięcy** |
| 1 | CON-SNT-VS06E2T | SNTC 8X5XNBD | 2 | 36 |

* 1. **Dostawa sprzętu do istniejących serwerów.**

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dyski HDD o pojemności min. 2 TB, 2.5” które posłużą do rozbudowy przestrzeni dyskowej w istniejących serwerach Dell PowerEdge R710.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj akcesoria** | **Ilość** |
| 1 | Dysk serwerowy 2,5" 2TB, SAS kompatybilny z Dell R710 ST: FFPZ65J, GFPZ65J, gwarancja zgodna z ofertą | 16 sztuk |
|  | ramki HotSwap 2.5” kompatybilne z serwerem Dell R710 (ramki z zestawem śrubek mocujących dysk) | 16 |

Uwaga. Zamawiający w swoim środowisku z powodzeniem stosuje już dyski serii Exos 7E2000 firmy Segate.